Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XI

Módulo de entrada para micrófono y señales de alto nivel con entrada de control, filtro de paso alto y bajo ajustable para la supresión de ruido no deseado, conmutable con alimentación fantasma. Transmisión de la señal de audio en circuitos de salida programables.
&nbsp;
Sensibilidad: Micrófono: 0,32-7,5 mV
Alto nivel: 0,1-2,4 V Filtro paso
alto 100 Hz: reducción 8 - 14 dB
Filtro paso bajo 10 kHz: 9 - 15 dB de atenuación Respuesta en
frecuencia: 50-20000 Hz Distorsión armónica
total: &lt; 0,5% Tensión
fantasma: 
Conector de 15 V: RJ45