Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XI

Module d’entrée pour microphone et signaux élevés avec entrée de commande, filtre passe-haut et passe-bas ajustable pour supprimer les bruits indésirables, alimentation fantôme commutable. Transmission du signal audio dans les circuits de sortie programmables.
&nbsp;
Sensibilité : microphone : 0,32 à 7,5 mV
Niveau haut : 0,1 à 2,4 V
Filtre passe-haut 100 Hz : réduction 8 à 14 dB
Filtre passe-bas 10 kHz : atténuation 9 à 15 dB
Réponse en fréquence : 50 à 20 000 Hz
Distorsion harmonique totale : &lt; 0,5 %
Tension fantôme : 15 V
Connecteur : RJ-45