Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XI

Ingangsmodule voor microfoon en hoogspanningssignalen met stuuringang, instelbaar hoog- en laagdoorlaatfilter voor onderdrukking van ongewenste ruis, fantoomvoeding schakelbaar. Overdracht van audiosignalen in programmeerbare uitgangscircuits.
&nbsp;
Gevoeligheid: Microfoon: 0,32-7,5 mV
Hoog niveau: 0,1-2,4 V
Hoogdoorlaatfilter 100 Hz: reductie 8 - 14 dB
Laagdoorlaatfilter 10 kHz: 9 - 15 dB demping
Frequentierespons: 50-20000 Hz
Totale harmonische vervorming:&lt; 0,5 %
Fantoomspanning: 15 V
Connector: RJ45