Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XI

Moduł wejścia audio ze sterowaniem. Posiada filtr dolno- i górnoprzepustowy a także regulację wzmocnienia. Do podłączenia np. mikrofonu przywoławczego lub innego źródła dźwięku z wyjściem audio i sterowaniem. Czułość wejścia audio -70dB lub -20dB, ustawiane za pomocą wewnętrznego przełącznika.