Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XI

Входной модуль для микрофона и сигналов высокого уровня с контрольным входом, регулируемый фильтр высоких и низких частот для подавления нежелательного шума, переключаемое фантомное питание. Передача аудиосигнала в программируемых выходных цепях.
 
Чувствительность: Микрофон: 0,32–7,5 мВ
Высокий уровень: 0,1–2,4 В
Фильтр верхних частот 100 Гц: уменьшение 8–14 дБ
Фильтр нижних частот 10 кГц: 9–15 дБ затухание
Частотная характеристика: 50–20000 Гц
Суммарное гармоническое искажение: &lt; 0,5 %
Фантомное напряжение: 15 В
Разъем: RJ45