Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XR

Pour la connexion de 8 récepteurs système max. à partir de la prise RJ45. Détection du câble de connexion. Multiples communications de commande sécurisées avec les stations des composants LONTALK. Alimentation sécurisée des récepteurs.