Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XR

Moduł do podłączenia mikrofonów wyniesionych zrealizowany będzie na konektorach typu RJ45. Moduł będzie dostarczać zasilanie do mikrofonu za pośrednictwem przewodu systemowego. Połączenie systemowe będzie monitorowania.