Product program / System Component / Control and Indication Units

VX-3000CT

Control Panel als Bedienfeld, für dasTOA VX-3000-System. Durch den Anschluss des Bedienfeldes an einen Rahmen für Sprachalarmanlagen des VX-3000-Systems über das Netzwerk können Anwendungen, wie die Aktivierung allgemeiner Übertragungen und Lautstärkeregelungen, an der Vorderseite des Bedienfeldes durchgeführt werden. 
Das Bedienfeld ist mit 9 Funktionstasten und 8 Lautstärkereglern ausgestattet . Jeder Funktionstaste kann per Einstellsoftware eine Funktion zugewiesen werden. Mit den Lautstärkereglern kann die Lautstärke der Audioeingänge oder des Audioausgänge der Rahmen für Sprachalarmanlagen eingestellt werden, die über die Einstellsoftware zuweisbar sind. Bis zu 2 Einheiten können an einen einzelnen Sprachalarmrahmen angeschlossen werden, und es können maximal 80 Einheiten pro System konfiguriert werden.
Die Stromversorgung beträgt 20 - 33 VDC und wird über einen abnehmbaren 4-poligen Anschlussblock angeschlossen. Das Gerät benötigt 1Höheneinheit eines standardmäßigen EIA-Komponentenracks und seine Abmessungen betragen 482 (B) X 44 (H) X 315,2(T) mm. Das Gewicht beträgt 3 kg. Die Frontplatte besteht aus schwarzem, oberflächenbehandeltem Stahlblech und die Abdeckung des Lautstärkeregelungsbereichs aus grauem, rauchfarbenem ABS-Harz.

Fabrikat: TOA
Typ:  VX-3000CT