Product program / Power Supply / Emergency Power Supply

VX-3000DS CE

El administrador de la fuente de alimentación suministrará alimentación de CC a los componentes individuales del sistema de alarma por voz y megafonía. El administrador de la fuente de alimentación deberá cumplir la norma EN54-4. Combinará dos fuentes de alimentación incorporadas con un cargador de alto rendimiento de 3 unidades. La capacidad de la batería por unidad debe ser de un máximo de 100 Ah (corriente de carga: 5,5 A). Incorpora salidas de potencia de 31V/5A y 24V/0,3A CC, así como salidas de 31V/25A para amplificadores. La bloque de terminales extraíble ahorra tiempo de instalación/mantenimiento. Si la fuente de alimentación principal de CA no funciona, el VX-3000DS cambia automáticamente a la alimentación auxiliar de la batería. El fusible debe poder reemplazarse desde el panel trasero sin necesidad de desinstalar la unidad de un bastidor.
El administrador de la fuente de alimentación debe funcionar a 220-230 AC, 50/60Hz, suministrar alimentación de CC