Product program / Power Supply / Emergency Power Supply

VX-3000DS CE

Le système de sonorisation disposera d’une alimentation de secours 24 volts intégrée avec batteries qui assura le fonctionnement du système en cas de coupure avec une autonomie de 30 minutes après 24 heures en veille.&nbsp;Le chargeur AES de type VX-2000DS de chez TOA ou équivalent sera certifié conforme à la norme EN 54-4.La musique est automatiquement coupée en cas de coupure secteur. Les alimentations sont auto-controlées.