Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3004F

Bastidor para 4 módulos amplificadores con 4 salidas de altavoces AB supervisadas.
Un módulo amplificador puede configurarse como un amplificador de reserva.
La supervisión de la línea de altavoces es posible mediante la supervisión de impedancia o mediante el uso de un módulo de fin de línea.
Los ajustes para la desviación de la impedancia para indicar una línea abierta o en cortocircuito se pueden ajustar individualmente para cada salida.
4 entradas de audio balanceadas (nivel de micrófono/línea) y 2 entradas para hasta 8 micrófonos remotos, incluyendo hasta dos micrófonos de emergencia.
Las señales de audio generales de las entradas de audio se pueden mezclar.
Todos los requisitos obligatorios con respecto a la norma EN54-16 se encuentran en el panel frontal.
Indicación de fallo para cada línea de altavoz.
Conexión de red redundante (Ethernet) del bastidor con RSTP a través de dos puertos RJ45.