Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3004F

Cadre pour 4 modules d’amplification avec 4 sorties haut-parleur AB surveillées. 
Un module d’amplification peut être configuré en option comme amplificateur de secours.
La surveillance de la ligne de haut-parleur est possible via la surveillance de l’impédance ou en utilisant un module de fin de ligne.
Les paramètres de déviation d’impédance qui indiquent une ligne ouverte ou court-circuitée peuvent être configurés individuellement pour chaque sortie.
4 entrées audio symétriques (niveau microphone/ligne) et 2 entrées pour jusqu’à 8 microphones à distance, dont deux microphones d’urgence.
Les signaux audio généraux des entrées audio peuvent être mixés.
L’ensemble des indications et contrôles obligatoires liés à la norme EN 54-16 sont présents sur la façade avant.
Indication d’erreur pour chaque ligne de haut-parleur.
Connexion réseau redondante (Ethernet) du cadre avec RSTP via deux ports RJ45.