Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3004F

Frame voor 4 versterkermodules met 4 bewaakte AB-luidsprekeruitgangen. 
Een versterkermodule kan optioneel worden geconfigureerd als een stand-by versterker.
Luidsprekerlijnbewaking is mogelijk door middel van impedantiebewaking of door gebruik te maken van een end-of-line-module.
Instellingen voor de impedantieafwijking om een open of kortgesloten lijn aan te geven, kunnen voor elke uitgang afzonderlijk worden ingesteld.
4 algemene gebalanceerde audio-ingangen (microfoon/lijnniveau) en 2 ingangen voor maximaal 8 externe microfoons, waaronder maximaal twee noodmicrofoons.
De algemene audiosignalen van de audio-ingangen kunnen worden gemengd.
Alle verplichte vermeldingen en controles met betrekking tot EN54-16 staan op het frontpaneel.
Foutindicatie voor elke luidsprekerlijn.
Redundante netwerkverbinding (Ethernet) van het frame met RSTP via twee RJ45-poorten.