Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3004F

Rama do 4 wzmacniaczy (1-strefa - 1 wzmacniacz, 4 strefy AB lub 3 strefy AB + wzmacnlacz rezerwowy) Jeden moduł wzmacniacza może być opcjonalnie skonfigurowany jako wzmacniacz rezerwowy.  Kontrola linii głośnikowej odbywa się za pomocą metody impedancyjnej lub przy pomocy modułu końca linii głośnikowej. 4 zbalansowane wejścia audio (mikrofonowo/liniowe) oraz 2 wejścia dla max 8 wyniesionych mikrofonów wliczając 2 mikrofony strażaka. Diody sygnalizacyjne wymagane normą EN54-16 Diody stanu linii głośnikowych. Dioda stanu awarii i wykrycia błędu Procesor DSP dla sygnałów wejściowych: elastyczne filtry oraz kompresor (Q4) Procesor DSP dla sygnałów wyjściowych: elastyczne filtry, kompresor oraz opóźnienie do 2.7 sekundy.