Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3004F

Рама для 4 модулей усилителей с 4 контролируемыми выходами AB динамиков. 
Один модуль усилителя может быть настроен как резервный усилитель.
Мониторинг линии громкоговорителя возможен путем контроля импеданса или с помощью модуля конца линии.
Настройки отклонения импеданса для индикации обрыва или замыкания линии могут быть установлены индивидуально для каждого выхода.
4 балансных аудиовхода (микрофонный/линейный уровень) и 2 входа для подключения до 8 удаленных микрофонов, включая до двух аварийных микрофонов.
Общие аудиосигналы аудиовходов могут быть смешаны.
Все обязательные индикаторы и элементы управления в соответствии с EN54-16 находятся на передней панели.
Индикация неисправности для каждой линии громкоговорителя.
Резервированное сетевое подключение (Ethernet) каркаса с RSTP через два порта RJ45.