Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3008F

Bastidor para 3 módulos de amplificación con 8 salidas de altavoz supervisadas.
Se pueden asignar dos módulos de amplificación a cualquier salida de altavoz.
Las salidas de altavoz con amplificadores superpuestos elegirán automáticamente el amplificador cuya señal debe transmitirse.
Esto permite la transmisión simultánea de dos señales de audio diferentes por trama para lograr una operación BGM sin interrupciones durante una paginación. 
El tercer módulo de amplificación se puede utilizar como amplificador de reserva.
Se pueden conectar en cascada hasta 4 tramas base de este tipo para aumentar el número de salidas de altavoz asignables.
La monitorización es posible mediante vigilancia de impedancia o mediante el uso de un módulo de fin de línea.
Los ajustes para la desviación de la impedancia para indicar una línea abierta o en cortocircuito se pueden ajustar individualmente para cada salida.
4 entradas de audio balanceadas generales (nivel de micrófono/línea) y 2 entradas para hasta 8 micrófonos remotos, incluyendo hasta dos micrófonos de emergencia.
Las señales en las entradas de audio generales pueden ser mezcladas.
Todas las indicaciones y controles obligatorios sobre la norma EN54-16 se encuentran en el panel frontal.
Indicación de fallos para cada línea de salida de altavoces.
Conexión de red redundante (Ethernet) del bastidor base con RSTP a través de dos puertos RJ45.