Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3008F

Cadre pour 3 modules d’amplification avec 8 sorties haut-parleur surveillées.
Deux modules d’amplification peuvent être attribués à l’une des sorties haut-parleur.
En présence d’amplificateurs qui se chevauchent, les sorties haut-parleur sélectionneront automatiquement l’amplificateur dont le signal doit être transmis.
Cela permet la diffusion simultanée de deux signaux audio différents par cadre, en vue d’obtenir une musique d’ambiance ininterrompue durant une radiomessagerie. 
Le troisième module d’amplification peut être utilisé comme amplificateur de secours.
Jusqu’à 4 cadres de base de la sorte peuvent être installés en cascade pour augmenter le nombre de sorties haut-parleur attribuables.
La surveillance est possible via la surveillance de l’impédance ou en utilisant un module de fin de ligne.
Les paramètres de déviation d’impédance qui indiquent une ligne ouverte ou court-circuitée peuvent être configurés individuellement pour chaque sortie.
4 entrées audio symétriques générales (niveau microphone/ligne) et 2 entrées pour jusqu’à 8 microphones à distance, dont deux microphones d’urgence.
Les signaux au niveau des entrées audio générales peuvent être mixés.
L’ensemble des indications et contrôles obligatoires liés à la norme EN 54-16 sont présents sur la façade avant.
Indication d’erreur pour chaque ligne de sortie haut-parleur.
Connexion réseau redondante (Ethernet) du cadre de base avec RSTP via deux ports RJ-45.