Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3008F

Frame voor 3 versterkermodules met 8 bewaakte luidsprekeruitgangen.
Twee versterkermodules kunnen aan elke luidsprekeruitgang worden toegewezen.
Luidsprekeruitgangen met elkaar overlappende versterkers kiezen automatisch de versterker die het signaal moet uitzenden.
Dit maakt een gelijktijdige uitzending van twee verschillende audiosignalen per frame mogelijk om een onderbrekingsvrije achtergrondmuziekweergave tijdens een paging te bereiken. 
De derde versterkermodule kan gebruikt worden als standby versterker.
Er kunnen maximaal 4 basisframes van dit type worden gebruikt om het aantal toewijsbare luidsprekeruitgangen te verhogen.
Monitoring is mogelijk door middel van impedantiebewaking of door gebruik te maken van een end-of-line module.
Instellingen voor de impedantieafwijking om een open of kortgesloten lijn aan te geven, kunnen voor elke uitgang afzonderlijk worden ingesteld.
4 algemene gebalanceerde audio-ingangen (microfoon/lijnniveau) en 2 ingangen voor maximaal 8 externe microfoons, waaronder maximaal twee noodmicrofoons.
De signalen op de algemene audio-ingangen kunnen worden gemengd.
Alle verplichte vermeldingen en controles met betrekking tot EN54-16 zijn te vinden op het frontpaneel.
Foutindicatie voor elke luidsprekerlijn.
Redundante netwerkverbinding (Ethernet) van het basisframe met RSTP via twee RJ45-poorten.