Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3008F

Рамка для 3-х усилительных модулей с 8 контролируемыми выходами динамиков.
Любому выходу динамика могут быть назначены два усилительных модуля.
Выходы динамиков с перекрывающимися усилителями автоматически выбирают усилитель, сигнал которого должен быть передан.
Это позволяет одновременно транслировать два разных аудиосигнала на кадр для обеспечения бесперебойной работы BGM во время пейджинга. 
Третий модуль усилителя может использоваться в качестве резервного усилителя.
Для увеличения количества назначаемых выходов динамиков можно каскадировать до 4 базовых рам этого типа.
Мониторинг возможен с помощью контроля импеданса или с помощью конечного модуля.
Настройки отклонения импеданса для индикации обрыва или короткого замыкания линии могут быть установлены индивидуально для каждого выхода.
4 общих сбалансированных аудиовхода (микрофонный/линейный уровень) и 2 входа для 8 удаленных микрофонов, включая до 2 аварийных микрофонов.
Сигналы на общих аудиовходах можно смешивать.
Все обязательные указания и элементы управления согласно EN54-16 приведены на передней панели.
Индикация неисправностей для каждой выходной линии динамика.
Резервированное сетевое соединение (Ethernet) базовой рамы с RSTP через два порта RJ45.