Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SM-EB

3-Draht End-of-Line (EOL)-Monitormodul für 8 End-of-Line Module zum Ersetzen von 5-Draht End-of-Line Modulen. Der EOL-Monitor ist an bis zu 8 Lautsprecherleitungen anzuschließen und bietet einen Fehlerausgang pro Lautsprecherleitung und einen allgemeinen Fehlerausgang für die Lautsprecherleitung durch einen Transistor mit offenem Kollektor. Eine grüne LED pro Lautsprecherleitung leuchtet, wenn die Lautsprecherleitung ordnungsgemäß funktioniert. Der 3-Draht-EOL-Monitor arbeitet mit einer Gleichspannung von 19 bis 33 Volt und verbraucht maximal 100 mA Strom. Er sollte sich auf einer Leiterplatte mit Klemmen für die Hutschienenmontage befinden. Der Anschluss für die Lautsprecherleitungen, die Versorgungsspannung und den allgemeinen Fehlerausgang sollte eine Schraubklemme sein. Der Anschluss für die Ausgänge mit Ausfall einer einzelnen Lautsprecherleitung sollte eine abgeschirmte RJ45-Buchse sein.