Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SM-EB

Module de contrôle de fin de ligne (EOL) à 3 fils pour 8 modules de fin de ligne pour remplacer les modules de fin de ligne à 5 fils. Le moniteur EOL doit être connecté à un maximum de 8 lignes de haut-parleurs et fournir une sortie de défaillance par ligne de haut-parleurs et une sortie de défaillance générale de ligne de haut-parleurs par un transistor à collecteur ouvert. Une DEL verte par ligne de haut-parleurs doit s’allumer lorsque la ligne de haut-parleurs fonctionne correctement. Le moniteur EOL à 3 fils doit fonctionner avec une tension continue de 19 à 33 volts et consommer un courant maximal de 100 mA. Il doit se trouver sur un circuit imprimé avec des pinces pour montage sur rail DIN. Le connecteur pour les lignes de haut-parleurs, la tension d’alimentation et la sortie de défaillance générale doit être une borne à vis. Le connecteur pour les sorties de défaillance d’une seule ligne de haut-parleur doit être une prise jack RJ45 blindée.