Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SM-EB

3-draads EOL-monitormodule (end-of-line) voor 8 end-of-line-modules voor de vervanging van 5-draads end-of-line-modules. De EOL-monitor moet op maximaal acht luidsprekerlijnen worden aangesloten en een storingsuitgang per luidsprekerlijn en een algemene storingsuitgang van een open-collectortransistortransistor bieden. Een groene LED per luidsprekerlijn moet branden wanneer de luidsprekerlijn correct functioneert. De 3-draads EOL-monitor werkt met een gelijkspanning van 19 tot 33 volt en verbruikt maximaal 100 mA stroom. Het moet op een printplaat met klemmen voor DIN-rail montage zitten. De connector voor de luidsprekerlijnen, de voedingsspanning en de algemene storingsuitgang dient een schroefaansluiting te zijn. De connector voor de enkele luidsprekeruitgangen voor storingen in de lijn moet een afgeschermde RJ45-aansluiting zijn.