Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SM-EB

3-przewodowy moduł monitorujący koniec linii (EOL) dla 8 modułów końcowych linii w celu zastąpienia 5-przewodowych modułów końcowych linii. Monitor EOL powinien być podłączony do maksymalnie 8 linii głośnikowych i zapewniać wyjście awaryjne dla każdej linii głośnikowej oraz ogólne wyjście awaryjne linii głośnikowej przez tranzystor z otwartym kolektorem. Zielona dioda LED na linię głośnikową powinna świecić, gdy linia głośnikowa działa prawidłowo. Monitor 3-przewodowy EOL powinien pracować przy napięciu prądu stałego od 19 do 33 V i pobierać maksymalnie 100 mA prądu. Powinien on znajdować się na płytce drukowanej z zaciskami do montażu na szynie DIN. Złącze dla linii głośnikowych, napięcia zasilania i ogólnego wyjścia awaryjnego powinno być złączem śrubowym. Złącze dla wyjść awaryjnych linii głośnikowej powinno stanowić gniazdo ekranujące RJ45.