Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SM-EB

Трехпроводной концевой модуль обнаружения (EOL) для 8 концевых модулей для замены 5-проводных концевых модулей. Монитор EOL должен быть подключен к 8 линиям динамиков и обеспечивать выход отказа на линию динамиков и общий выходной сигнал отказа на линию динамиков через транзистор с открытым коллектором. Зеленый светодиод на линии динамика должен гореть, когда линия динамика работает правильно. Трехпроводной монитор EOL должен работать при постоянном напряжении от 19 до 33 вольт и потреблять ток не более 100 мА. Он должен быть на печатной плате с зажимами для монтажа на DIN-рейку. Разъем для подключения колонок, напряжения питания и выхода общей неисправности должен иметь винтовую клемму. Разъем для вывода неисправности одиночной линии громкоговорителя должен быть экранированным разъемом RJ45.