Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SV-EB

End-of-Line (EOL)-Modul für 100-Volt-Lautsprecherleitungen. Es sollte ein Gehäuse mit der Schutzart IP65 und eine Kabelverschraubung haben. Es muss eine 3-polige Keramikschraubklemme und eine Thermosicherung mit einer Abschaltgrenze von 72 °C enthalten.