Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SV-EB

Módulo de fin de línea (EOL) para líneas de altavoces de 100 voltios. Dispone de una carcasa con grado de protección IP65 y un prensaestopas. Dispondrá de un terminal de tornillo de cerámica de 3 clavijas y un fusible térmico con un límite de corte de 72°C.