Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SV-EB

Module de fin de ligne (EOL) pour lignes de haut-parleurs 100 volts. Il doit avoir un boîtier avec un degré de protection IP65 et un presse-étoupe. Il doit être équipé d’une borne à vis céramique à 3 broches et d’un fusible thermique avec une limite de coupure de 72°C.