Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SV-EB

End-of-line (EOL) module voor 100-volt luidsprekerlijnen. Hij heeft een behuizing met een beschermingsgraad van IP65 en een kabelwartel. Het moet voorzien zijn van een keramische 3-polige schroefklem en een thermische zekering met een grenswaarde van 72°C voor de afscherming.