Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SV-EB

Moduł końca linii (EOL) dla linii głośnikowych 100 V. Posiada obudowę o stopniu ochrony IP65 i dławik kablowy. Powinien on być wyposażony w ceramiczny 3-biegunowy zacisk śrubowy i bezpiecznik termiczny z granicą odcięcia 72°C.