Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-300SV-EB

Модуль концевой линии (EOL) для 100-вольтовых линий громкоговорителей. Он имеет корпус со степенью защиты IP65 и кабельный ввод. Он должен иметь керамическую 3-контактную винтовую клемму и термопредохранитель с пределом отключения 72°C.