Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3016F

Bastidor base para 2 módulos de amplificación con 16 salidas de altavoz supervisadas.
El marco base puede configurarse para que un módulo amplificador opere las 16 salidas de altavoz o para que dos módulos amplificadores operen 8 salidas de altavoz cada uno.
El segundo módulo de amplificación puede utilizarse alternativamente como amplificador de reserva. 
Se pueden conectar en cascada hasta 4 tramas base de este tipo para aumentar el número de salidas de altavoz asignables.
La monitorización es posible mediante vigilancia de impedancia o mediante el uso de un módulo de fin de línea.
Los ajustes para la desviación de la impedancia para indicar una línea abierta o en cortocircuito se pueden ajustar individualmente para cada salida.
4 entradas de audio balanceadas generales (nivel de micrófono/línea) y 2 entradas para hasta 8 micrófonos remotos, incluyendo hasta dos micrófonos de emergencia.
Las señales en las entradas de audio generales pueden ser mezcladas.
Todas las indicaciones y controles obligatorios sobre la norma EN54-16 se encuentran en el panel frontal.
Indicación de fallos para cada línea de salida de altavoces.
Conexión de red redundante (Ethernet) del bastidor base con RSTP a través de dos puertos RJ45.
<p class="MsoNormal"/>