Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3016F

Basisframe voor 2 versterkermodules met 16 bewaakte luidsprekeruitgangen.
Het basisframe kan zo worden geconfigureerd dat één versterkermodule alle 16 luidsprekeruitgangen bedient of twee versterkermodules elk 8 luidsprekeruitgangen bedienen.
De tweede versterkermodule kan als alternatief ook als stand-by versterker worden gebruikt. 
Er kunnen maximaal 4 basisframes van dit type worden gebruikt om het aantal toewijsbare luidsprekeruitgangen te verhogen.
Monitoring is mogelijk door middel van impedantiebewaking of door gebruik te maken van een end-of-line module.
Instellingen voor de impedantieafwijking om een open of kortgesloten lijn aan te geven, kunnen voor elke uitgang afzonderlijk worden ingesteld.
4 algemene gebalanceerde audio-ingangen (microfoon/lijnniveau) en 2 ingangen voor maximaal 8 externe microfoons, waaronder maximaal twee noodmicrofoons.
De signalen op de algemene audio-ingangen kunnen worden gemengd.
Alle verplichte vermeldingen en controles met betrekking tot EN54-16 zijn te vinden op het frontpaneel.
Foutindicatie voor elke luidsprekerlijn.
Redundante netwerkverbinding (Ethernet) van het basisframe met RSTP via twee RJ45-poorten.