Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3016F

Rama do 2 modułów wzmacniaczy (16 przełączalnych stref + wzmacniacz rezerwowy lub 2 x 8 przełączalnych stref).  Jeden moduł wzmacniacza może być opcjonalnie skonfigurowany jako wzmacniacz rezerwowy.  Kontrola linii głośnikowej odbywa się za pomocą metody impedancyjnej lub przy pomocy modułu końca linii głośnikowej. Możliwość kaskadowego połączenia modułów w celu zwiększenia liczby obsługiwanych wyjść głośnikowych.  4 zbalansowane wejścia audio (mikrofonowo/liniowe) oraz 2 wejścia dla max 8 wyniesionych mikrofonów wliczając 2 mikrofony strażaka. Diody sygnalizacyjne wymagane normą EN54-16 Diody stanu linii głośnikowych. Dioda stanu awarii i wykrycia błędu Procesor DSP dla sygnałów wejściowych: elastyczne filtry oraz kompresor (Q4) Procesor DSP dla sygnałów wyjściowych: elastyczne filtry, kompresor oraz opóźnienie do 2.7 sekundy.