Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3016F

Базовая рама для 2-х усилительных модулей с 16 контролируемыми выходами динамиков.
Базовую раму можно настроить так, чтобы один модуль усилителя управлял всеми 16 выходами динамиков или два модуля усилителя управляли 8 выходами динамиков каждый.
Второй модуль усилителя может также использоваться в качестве резервного усилителя. 
Для увеличения количества назначаемых выходов динамиков можно каскадировать до 4 базовых рам этого типа.
Мониторинг возможен с помощью контроля импеданса или с помощью концевого модуля.
Настройки отклонения импеданса для индикации обрыва или короткого замыкания линии могут быть установлены индивидуально для каждого выхода.
4 общих сбалансированных аудиовхода (микрофонный/линейный уровень) и 2 входа для 8 удаленных микрофонов, включая до 2 аварийных микрофонов.
Сигналы на общих аудиовходах можно смешивать.
Все обязательные указания и элементы управления согласно EN54-16 приведены на передней панели.
Индикация неисправностей для каждой выходной линии динамика.
Резервированное сетевое соединение (Ethernet) базовой рамы с RSTP через два порта RJ45.