Product program / Power Supply / Emergency Power Supply

VX-3150DS-EB

Stromversorgungs-Manager zur Spannungsversorgung von Sprachalarmzentralen (SAA) über Netz und Batterien mit hocheffizientem Schaltnetzteil.
Automatische Umschaltung von Netzbetrieb auf Batterie­betrieb bei Netzausfall. Ladung und Ladungserhaltung der Batterien mit temperaturabhängiger Regelung der Batterieladespannung. Für gekapselte Blei-Gel Akkumulatoren mit insgesamt 24 V- ab 24 Ah bis 100 Ah.
Anzeige von Netz- oder Batteriestromversorgung, Batterie­verbindung, Ladung und Batterieprüfung.Alle Funktionen gemäß VDE 0828-1 (EN 60849), VDE 0833-4 und EN 54-4: u.a. Überwachung des Ladegeräts, der Batterien und seiner Zuleitungen, letztere auf ihren Innenwiderstand, um geschwächte Batterien rechtzeitig zu erkennen und zu ersetzen.
8 einzeln abgesicherte Gleichspannungsausgänge mit bis zu 25 A Belastbarkeit über Schraubklemmen, 3 Gleichspannungsausgänge mit bis zu 5 A Belastbarkeit sowie ein geregelter Spannungsausgang 24 V mit 0,3 A Belastbarkeit über abnehmbare Schraubklemmenstecker. Alle Sicherungen einfach von hinten austauschbar.
Spannungsversorgung: 230V~, 50/60 Hz
Nennleistungsabgabe: 1125 W, 1390 W Spitze
Akkumulatoren: Blei-Gel, bis 100 Ah
Abmessungen: 19-Zoll Einbaugerät mit 3 HE
Fabrikat: TOA
Typ: VX-3150DS