Product program / System Component / System Manager / Central Unit

VX-3308WM   -CE

Sprachalarmierungs- und PA-System zur Wandmontage, zertifiziert nach EN 54-16 und EN 54-4.
Alle Kabelverbindungen werden durch eine Kabelflanschplatte auf der Oberseite des Schaltschranks zum Gerät geführt und über abnehmbare Schraubklemmen angeschlossen. Eine Schlüsselveriegelung an der Vordertür verhindert den Zugang für nicht autorisierte Personen.
Die Frontplatte des Schaltschranks enthält die nach EN 54-16 und EN 54-4 vorgeschriebenen Anzeigen, den Fehlerstatus für jede Lautsprecherzone, den Status des Netzwerks und der Sprechstellenverbindungen. Eine Anzeige zur Überprüfung des Batteriestatus ist ebenfalls vorhanden.
Das System ist in der Lage, mit bis zu 159 anderen Wandgeräten oder kompatiblen Standschranksystemen über ein redundantes Ethernet-Netzwerk zu kommunizieren und Audio zu übertragen, sodass ein System von bis zu 2552 Zonen realisiert werden kann. Mit optionalen zertifizierten Ethernet-Switches und der Verwendung von Singlemode-Lichtwellenleitern kann die Entfernung zwischen den Geräten bis zu 30 km betragen.
Das System verfügt über 8 Lautsprecherlinienausgänge (Zonen) mit wählbarer Überwachung per Impedanzüberwachung oder optionaler End-of-Line-Module. Es stehen bis zu 600 Watt Nennleistung zur Verfügung. Ein Standby-Verstärker ist ebenso konfigurierbar. Die Zonenausgänge sind so konfigurierbar, dass sie von einem oder zwei Verstärkern bedient werden können, die eine unterbrechungsfreie BGM-Übertragung ermöglichen. Die Ausgangsspannung jedes Verstärkers ist zwischen 100, 70 oder 50 V wählbar. Weiterhin besteht die Möglichkeit einer automatischen Zonenlautstärkeregelung, die auf die Umgebungslautstärke reagiert. Die Messung der Umgebungslautstärke wird nicht durch das von den Lautsprechern ausgegebene Signal verfälscht.
Bis zu 8 optionale Systemsprechstellen pro Wandschrank können verwendet werden, darunter bis zu zwei Notfallsprechstellen. Vier symmetrische Audioeingänge, wählbar für Mikrofon- und Linienpegel, sind verfügbar. 16 Kontakteingänge und 2 Spannungssteuereingänge mit wählbarer Polarität und wählbarer Überwachung, sowie 12 Steuerausgänge sind integriert, vier durch Hochleistungsrelais mit 5 A Schaltleistung.
Jeder Audioeingang stellt einen Kompressor mit drei wählbaren Knee-Typen, wählbarer Attack- und Release-Zeit, Schwellenwert, Kompressionsverhältnis und Verstärkung, eine sprachgesteuerte Aktivierung (VOX) mit Schwellenwert, Hysterese, Hold-Zeit und Aktivierungseinstellung für den Steuerausgang, drei wählbaren Filtern (Hochpass, Tiefpass, parametrischer EQ, Shelve-Filter) und automatische Rückkopplungsunterdrückung bereit. Jeder Ausgangskanal verfügt über 6 Filterkanäle (wählbar sind (Hochpass, Tiefpass, parametrischer EQ, Shelve-Filter, Notchfilter, Allpass, CD-Horn-EQ), einen Kompressor mit drei wählbaren Knee-Typen, wählbarer Attack- und Release-Zeit, Schwellenwert, Kompressionsverhältnis und Verstärkung, und eine Verzögerung von bis zu 2730 ms.
Das System ist über eine intuitive Windows-basierte Software konfigurierbar. Bis zu 1024 Audiodateien können gespeichert und als Gruppen aus bis zu 8 Dateien in bis zu 1024 Nachrichten wiedergegeben werden, inkl. Auswahl von Wiederholungsanzahl oder Endlosschleife. Als Dateien sind auch Gongtöne möglich, die als Vor- oder Nachgong für jede externe Audioquelle, die Feuerwehr- und die Tisch-Sprechstelle verwendet werden können. Bis zu 32 verschiedene Sequenzen mit bis zu 3 Phasen sind für Notfallübertragungen konfigurierbar. Es ist möglich, bis zu 1024 Notfallschemas mit einer individuellen Zuordnung zu verschiedenen Zonen für eine einfache externe Steuerung durch ein Brandmeldesystem einzurichten. Ein einziges Notfallschema ermöglicht es, bis zu zwei verschiedene Notfallmeldungen gleichzeitig und bis zu 320 Meldungen bei Maximalkonfiguration zu übertragen.