Product program / Wireless / Receiver / Module

WG-D100R-EB WD4

Odbiornik  w systemie oprowadzania wycieczek. Wyświetlacz LCD powinien pokazywać stan baterii, nr kanału, wskaźnik podłączonych słuchawek i poziom głośności. Urządzenie powinno być wyposażone w wyjście słuchawkowe i dodatkowe wyjście aux. Trzy duże przyciski powinny umożliwiać zmianę kanału i wyłączenie urządzenia. Regulacja głośności powinna mieć 8 poziomów. Odbiornik ma możliwość przyczepienia do paska za pomocą odpowiedniego uchwytu. Urządzenia powinno mieć opcję ładowania kablem usb lub w odpowiedniej ładowarce.
 Nadajnik -model TOA WG-D100T, odbiornik - TOA model WG-D100R,  zestaw do synchronizacji -TOA WG-D100SK-EB, ładowarka TOA WG-TC12A.