Product program / Wireless / Accessory

WG-D100SK-EB

Synchronisationskit für die Personenführungsanlage. Ein LC-Display zeigt den Batteriestand und die Kanalnummer an. Drei große Tasten dienen zum Wechseln des Kanals oder zum Ausschalten des Geräts. Der Sender ist das TOA-Modell WG-D100T, der Empfänger ist das TOA-Modell WG-D100R, der Synchronisations-Kit ist das TOA-Modell WG-D100SK-EB und das Ladegerät ist das TOA-Modell WG-TC12A.