Product program / Wireless / Handheld

WM-5225   C07

Microphone à main sans fil UHF à sensibilité élevée pour les communications vocales. Enceinte élégante à la surface en caoutchouc pour une installation sûre, commutateur et indicateur de tension sur la tige pour une utilisation intuitive, le mécanisme d’arrêt de roulement empêche le microphone de rouler, système de compression pour une dynamique de système élevée et un bruit faible, sélection de la fréquence parmi 64 canaux, jusqu’à 16 fréquences sans modulation pour la transmission simultanée sans interférence de plusieurs microphones sans fil, capsule microphone à électret à directivité cardioïde et sensibilité élevée pour un son clair, réponse en fréquence pour une bonne intelligibilité de la parole, antenne intégrée, suivi de l’état de la batterie avec voyant de charge nécessaire et transmission de l’état de la batterie aux récepteurs, système de signal caractéristique pour éviter toute interférence lorsque l’émetteur est éteint dans des environnements difficiles. Synthétiseur PLL stabilisé à quartz émetteur de fréquence extrêmement stable et précis. Port de communication pour PC pour modifier les fréquences porteuses réglables sur l’émetteur. Plus de 10 heures de fonctionnement avec une pile alcaline AA 1,5 V ou 13 heures avec la batterie rechargeable WB-2000 en option. Rechargeable dans le chargeur en option, sans retirer la batterie. Sac de transport, support de trépied et tournevis pour régler la fréquence fournis.