Product program / Wireless / Handheld

WM-5265   C07

Microphone à main sans fil UHF professionnel pour voix et scène, microphone dynamique avec motif polaire cardioïde pour des niveaux de pression acoustique élevés, réponse en fréquence conçue pour une bonne reproduction. Système comflater pour une dynamique de système élevée et un faible bruit. Le cas simplifié et léger avec la surface caoutchoutée pour l'adhérence et le bruit bloqués, commutateur et indicateur de puissance sur l'axe pour le fonctionnement intuitivement correct, mécanisme d'arrêt de roulement empêche de rouler loin du microphone, vent/Poppschutzkorb, condition de batterie surveillance avec une référence opportune à la LED de batterie nécessaire sur l'émetteur. Transférer l'état de la batterie sur le récepteur, la sélection de fréquence sur 64 canaux, jusqu'à 16 fréquences inter-modulation libre pour la transmission simultanée sans interférence de plusieurs microphones sans fil, antenne intégrée, système de signal caractéristique pour éviter les interférences lorsque l'émetteur est éteint dans hochfrequenztechnisch environnements difficiles, extrêmement stable et précis transmetteur de fréquence PLL synthétiseur. Port de communication pour PC pour changer les fréquences de porteuse réglables sur l'émetteur. Plus de 10 heures de fonctionnement avec une pile AA alcaline de 1, 5V ou 13 heures avec la batterie rechargeable optionnelle WB-2000. Rechargeable en option chargeur sans enlèvement de la batterie. Sac de transport, support de trépied (3/8 inch) et tournevis pour régler la fréquence dans l'étendue de la livraison.