Product program / Wireless / Handheld

WM-5265   D01

Professionele UHF draadloze handmicrofoon voor zang en podium, dynamische microfoon met cardioïde polair patroon voor hoge geluidsdrukniveaus, frequentierespons ontworpen voor een goede reproductie. Compandersysteem voor een hoge systeemdynamiek en een laag geluidsniveau. Gestroomlijnde, lichtgewicht koffer met rubberen oppervlak voor veilige grip en geluid, schakelaar en vermogensaanduiding op de schacht voor een intuïtief correcte bediening, rollend stopmechanisme voorkomt het wegrollen van de microfoon, wind / Poppschutzkorb, bewaking van de batterijconditie met tijdige verwijzing naar de benodigde batterij op de zender. Overdracht van de status van de batterij op de ontvanger, frequentieselectie uit 64 kanalen, tot 16 intermodulatievrije frequenties voor gelijktijdige storingsvrije overdracht van meerdere draadloze microfoons, ingebouwde antenne, karakteristiek signaalsysteem om interferentie te voorkomen wanneer de zender is uitgeschakeld in hochfrequenztechnisch moeilijke omgevingen, uiterst stabiele en nauwkeurige PLL-synthesizer voor frequentiezenders. Communicatiepoort voor PC om de draaggolffrequenties van de zender te wijzigen. Meer dan 10 uur gebruik met een 1, 5V alkaline AA-batterij of 13 uur met de optionele oplaadbare batterij WB-2000. Oplaadbaar in optionele lader zonder batterijverwijdering. Draagtas, driepootbeugel (3/8 inch) en schroevendraaier voor het instellen van de frequentie in de leveringsomvang.