Product program / Wireless / Beltpack

WM-5325   C07

Передатчик в Бодайпаке СВЧ со встроенной антенной. Плоский корпус, выключатель и индикатор питания в верхней части хорошо видны и доступны. Регулируемая чувствительность микрофона. Выбор частоты из 64 каналов, до 16 свободных частот интермодуляции для одновременной передачи нескольких беспроводных микрофонов без помех. Мониторинг состояния батареи с своевременным указанием необходимого уровня заряда батареи на излучателе и передачей информации о состоянии батареи приемника. Идентификационная сигнальная система для предотвращения помех при выключении излучателя в сложных условиях эксплуатации. Чрезвычайно стабильный и точный частотный передатчик с помощью кварцевого стабилизированного PLL синтезатора. Порт связи для ПК с целью изменения несущей частоты, настраиваемой на передатчике. Более 10 часов работы с 1, 5 В щелочной батареей типа АА или 13 часов с дополнительной перезаряжаемой батареей WB-2000. Перезаряжается в дополнительном зарядном устройстве без извлечения батареи. Чехол для переноски, шейный ремень и отвертка для установки частоты в комплекте поставки.