Product program / Wireless / Beltpack

WM-5325   G01

UHF-Taschensender mit integrierter Antenne. Flaches Gehäuse, Einschalter und Betriebsanzeige an der Oberseite gut sichtbar und erreichbar angebracht. Einstellbare Mikrofonempfindlichkeit. Frequenzwahl aus 64 Kanälen, bis zu 16 intermodulationsfreie Frequenzen für gleichzeitige störungsfreie Übertragung mehrerer Funkmikrofone. Batteriezustandsüberwachung mit rechtzeitigem Hinweis auf notwendigen Batteriewechsel durch LED am Sender und Übertragung des Batteriestatus an Empfänger. Kennsignalsystem zur Vermeidung von Störgeräuschen bei abgeschaltetem Sender in hochfrequenz­technisch schwieriger Umgebung. Äußerst stabiler und frequenzgenauer Sender durch quarzstabilisierten PLL-Sythesizer. Kommunikationsport für PC zur Änderung der am Sender einstellbaren Trägerfrequenzen. Mehr als 10 Stunden Betriebsdauer mit einer 1,5V Alkaline AA-Batterie bzw. 13 Stunden mit der optionalen aufladbaren Batterie WB-2000. Aufladbar in optionaler Ladestation ohne Batterieentnahme. Transporttasche, Umhängeband und Schraubendreher zur Frequenzeinstellung im Lieferumfang.
  Sendefrequenzbereiche: 606-636 MHz (UHF)
Kanäle: 64
Senderleistung: &lt; 50 mW
Kennfrequenz: 32.768 kHz
Batterie: 1 x 1,5V AA-Batterie
Abmessung Taschensender: B 62 x H 102,5 x T 23mm
Gewicht: 90g (inkl. Batterie) 
Farbe: schwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: WM-5325 G01