Product program / Wireless / Beltpack

WM-5325   G01

UHF Bodypack-zender met geïntegreerde antenne. Vlakke behuizing, schakelaar en stroomindicator aan de bovenzijde duidelijk zichtbaar en toegankelijk geïnstalleerd. Verstelbare microfoongevoeligheid. Frequentieselectie uit 64 kanalen, tot 16 inter-modulatievrije frequenties voor gelijktijdige storingsvrije overdracht van meerdere draadloze microfoons. Bewaking van de accuconditie met tijdige verwijzing naar de benodigde acculed op de zender en het overbrengen van de accustatus van de ontvanger. Identificatiesignaalsysteem ter voorkoming van storingen bij uitgeschakelde zender in hoogfrequentietechnisch moeilijke omgevingen. Uiterst stabiele en nauwkeurige frequentiezender door middel van een kwarts gestabiliseerde PLL-synthesizer. Communicatiepoort voor PC om de draaggolffrequenties van de zender te wijzigen. Meer dan 10 uur gebruik met een 1, 5V alkaline AA-batterij of 13 uur met de optionele oplaadbare batterij WB-2000. Oplaadbaar in optionele lader zonder batterijverwijdering. Draagtas, halsriem en schroevendraaier voor het instellen van de frequentie in de leveringsomvang.