Product program / Wireless / Beltpack

WM-5325   H01

Transmisor de cuerpo UHF con antena integrada. Carcasa plana, interruptor e indicador de potencia en la parte superior claramente visible y accesible instalado. Sensibilidad del micrófono ajustable. Selección de frecuencia de entre 64 canales, hasta 16 frecuencias libres de intermodulación para la transmisión simultánea libre de interferencias de varios micrófonos inalámbricos. Monitoreo de la condición de la batería con referencia oportuna al LED de batería necesario en el transmisor y transferir el estado de la batería del receptor. Sistema de señales de identificación para evitar interferencias cuando el transmisor está apagado en entornos difíciles de alta frecuencia. Transmisor de frecuencia extremadamente estable y preciso mediante sintetizador PLL estabilizado con cuarzo. Puerto de comunicación para que el PC cambie las frecuencias portadoras ajustables en el transmisor. Más de 10 horas de funcionamiento con una pila alcalina AA de 1,5 V o 13 horas con la batería recargable opcional WB-2000. Recargable en el cargador opcional sin necesidad de retirar la batería. Maletín de transporte, correa para el cuello y destornillador para ajustar la frecuencia en el volumen de suministro.