Product program / Wireless / Handheld

WM-D5200    -C7

Digitales drahtloses Handmikrofon für abhörsichere Sprachübertragungen.
 Elektret-Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik für geringen Neigung zu Rückkopplungen. Poppschutz zur Verhinderung einer Übersteuerung durch Explosivlaute. Der Frequenzbereich ist speziell für Sprache ausgelegt. Die Empfindlichkeit kann für besonders laute Sprecher herabgesetzt werden.
 Leichtes Kunststoffgehäuse mit rutschfester Beschichtung zur einfachen und sicheren Handhabung. Ein-/Ausschalter am Mikrofongriff für eine intuitive Bedienung. Ein Wegrollschutz verhindert, dass das abgelegte Mikrofon nicht von der Ablage herunterrollen kann. Die Antenne ist im Mikrofon integriert und steht nicht hervor.
 Zum Betrieb wird nur eine AA-Batterie (Mignonzelle) benötigt und reicht für acht Stunden Übertragung (Alkaline, NiMH). Neben dem Einschalter zeigt eine Leuchtdiode den Zustand der Batterie an. Das Mikrofon ist optional mit einer aufladbaren NiMH-Batterie zu betreiben und kann ohne Entnahme der Batterie in einer optionalen Ladeeinheit wieder aufgeladen werden.
 Die digitale Funkübertragung ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von mehreren Funkmikrofonen innerhalb eines schmaleren Sendefrequenzbereichs als bei analogen Funkübertragungen. Wahlweise kann das zu übertragende Tonsignal kodiert werden, sodass das Signal nicht durch Unbefugte abgehört werden kann.
 Der Betrieb im unteren UHF-Bereich erlaubt eine unterbrechungsfreiere Übertragung als im 1,9-GHz- oder 2,4-GHz-Bereich aufgrund von weniger „Funklöchern“. Außerdem muss dieser Funkbereich nicht mit WiFi- oder DECT-Anwendungen geteilt werden.
 Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 24 Funkmikrofonen (24 Funkfrequenzen/Kanäle) im in Deutschland lizenzfreien Band von 823 - 832 MHz.
 Das Zubehör des Mikrofons besteht aus einer Aufbewahrungstasche, einem Schraubendreher zur Kanalwahl und einer Mikrofonklemme für Mikrofonstative.
 
 Übertragungsbereich: 100 Hz - 12 kHz
 Maximaler Schalldruck: 132 dB SPL
 Sendekanäle: 70
 Senderleistung: max. 50 mW
 Effektive Strahlungsleistung: max. 10 mW e.r.p.
 Batterie, Betriebszeit: 1x AA, 8 Stunden
 Ausführung Griff: ABS, schwarz, rutschfest
 Ausführung Kopf: Stahlkorb, schwarz lackiert
 Abmessungen (L x Ø): 239,5 x 47 mm
 Gewicht mit Batterie: 220 g
 
 Fabrikat: TOA
 Typ: WM-D5200 C07