Product program / Wireless / Handheld

WM-D5200    -C7

El micrófono inalámbrico de mano digital operará en la banda UHF entre 794 MHz - 832 MHz utilizando el principio de diversidad digital real para mejorar la recepción permitiendo hasta 32 canales de transmisión simultánea. El micrófono debe utilizar un elemento tipo condensador con un ancho de banda de audio de entre 100 Hz - 12 kHz y la transmisión de potencia no debe exceder los 50 milivatios. Una antena interna debe estar oculta dentro del cuerpo. El micrófono podrá funcionar continuamente hasta 8 horas con una sola batería AA o una batería recargable dedicada. Habrá contactos en la base de la unidad que permitirán la recarga fácil de la batería interna recargable mediante el uso de un cargador dedicado. El micrófono tendrá una lámpara tricolor indicadora del estado de la batería que se iluminará de verde a naranja a medida que avanza el consumo de la batería y luego finalmente a rojo. El estado de la batería también se transmitirá al receptor. El micrófono debe tener un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO que sea fácilmente accesible en el exterior del micrófono y simplemente girando y tirando de la empuñadura revela funciones adicionales de la siguiente manera: selección de banco, selector de canal, selector de sensibilidad del micrófono, interruptor de configuración de cifrado con indicador de estado , control de configuración de código que evita la interferencia entre canales que comparten la misma frecuencia (la configuración de código es efectiva cuando la función de cifrado no está configurada).El acabado será de resina ABS negra con una cápsula de acero recubierta que mide ø47 x 239.5 mm (ø1.85 "x 9.43") y pesa 220 gr (con batería).