Product program / Wireless / Handheld

WM-D5200    -C7

Le microphone sans fil à main numérique fonctionnera dans la bande UHF entre 794 et 832 MHz en appliquant le principe de diversité réelle numérique pour améliorer la réception, offrant jusqu’à 32 canaux de diffusion simultanée. Le microphone utilisera un élément de type condensateur d’une largeur de bande audio comprise entre 100 Hz et 12 kHz et une transmission de puissance ne dépassant pas 50 milliwatts. Une antenne interne est cachée dans le corps. Le microphone pourra fonctionner en continu jusqu’à 8 heures avec une seule pile AA ou une pile rechargeable dédiée. Des contacts seront présents à la base de l’unité pour faciliter la recharge de la pile rechargeable interne avec un chargeur dédié. Le microphone sera pourvu d’un voyant lumineux à trois couleurs d’état de la batterie qui est en vert lorsqu’elle est pleine puis passe au orange puis au rouge au fur et à mesure qu’elle perd sa charge. L’état de la batterie est également transmis au récepteur. Le microphone dispose d’un interrupteur marche/arrêt facilement accessible à l’extérieur du microphone et le simple fait de tourner et de tirer vers le bas la poignée révèle d’autres fonctions : sélection de banque, sélecteur de canal, sélecteur de sensibilité du microphone, commutateur de réglage du chiffrement avec indicateur d’état, commande de réglage du code qui évite toute interférence entre les canaux partageant la même fréquence (le réglage de code est activé lorsque la fonction de chiffrement n’est pas paramétrée). Le corps est en résine ABS revêtue noire avec une capsule de microphone en acier noir pour des dimensions totales de ø 47 × 239,5 mm et un poids de 220 g (pile incluse).