Product program / Wireless / Handheld

WM-D5200    -C7

Цифровой ручной беспроводной микрофон должен работать в диапазоне UHF между 794 МГц - 832 МГц с использованием принципа цифрового истинного разнообразия для улучшения приема, позволяющего одновременно транслировать до 32 каналов. Микрофон должен использовать элемент конденсаторного типа с полосой пропускания звука от 100 Гц до 12 кГц, а передаваемая мощность не должна превышать 50 милливатт. Внутренняя антенна должна быть скрыта в корпусе. Микрофон должен быть способен непрерывно работать до 8 часов от одной батареи типа АА или специальной перезаряжаемой батареи. В основании устройства должны быть контакты, позволяющие легко заряжать внутреннюю аккумуляторную батарею с помощью специального зарядного устройства. Микрофон должен иметь трехцветную индикаторную лампу состояния батареи, которая по мере расходования батареи загорается от зеленого к оранжевому, а затем к красному. Состояние батареи также передается на приемник. Микрофон должен иметь переключатель ON/OFF, который легко доступен на внешней стороне микрофона и простым поворотом и оттягиванием вниз рукоятки раскрывает следующие дополнительные функции: выбор банка, селектор каналов, селектор чувствительности микрофона, переключатель настройки шифрования с индикатором состояния, контроль установки кода, который предотвращает помехи между каналами, использующими одну и ту же частоту (установка кода действует, когда функция шифрования не установлена). Готовый корпус должен быть выполнен из ABS-смолы с черным покрытием и стальной черной головной капсулой с габаритными размерами ø47 x 239,5 мм (ø1,85" x 9,43") и весом 220 г (0,49 фунта) (с батареей).