Product program / Wireless / Beltpack

WM-D5300    -C7

El transmisor digital de petaca deberá operar en la banda UHF entre 606 MHz - 636 MHz utilizando el principio de diversidad digital real para mejorar la recepción permitiendo hasta 32 canales de transmisión simultánea. El transmisor se debe utilizar con micrófonos opcionales, exclusivamente para aplicaciones de voz. El ancho de banda de audio debe estar entre 100 Hz y 12 kHz y la transmisión de potencia no debe exceder los 50 milivatios. El transmisor podrá funcionar continuamente hasta 8 horas con una sola batería AA o una batería recargable dedicada. Habrá contactos en la base de la unidad que permitirán la recarga fácil de la batería interna recargable mediante el uso de un cargador dedicado. El transmisor tendrá una lámpara tricolor indicadora del estado de la batería que se iluminará de verde a naranja a medida que avanza el consumo de la batería y finalmente al rojo. El estado de la batería también se transmitirá al receptor. El transmisor debe tener un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO al que se pueda acceder fácilmente en el exterior del paquete de cinturones y simplemente deslizando la cubierta de la batería hacia afuera revela funciones adicionales de la siguiente manera: selección de banco, selector de canales, selector de sensibilidad del micrófono, interruptor de configuración de cifrado con indicador de estado, control de configuración de código que evita la interferencia entre canales que comparten la misma frecuencia (la configuración de código es efectiva cuando la función de cifrado no está configurada). El acabado debe ser resina ABS negra de 62 (Al) x 185 (An) x 19 (Pr) mm (2.44 "x 7.28" x 0.75 ") y un peso de 90 gr (con batería).